АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2017 № 438

с. Топчиха

Об установлении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории Топчихинского района

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DC95F0BAEA1344428033F3B064DD7E1E80980E43686A75B9DA71E55C6E95F3C9FD63FEB3428B9A25j4t5C) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 09.09.2002 № 58-ЗС «О погребении и похоронном деле в Алтайском крае», Положением об организации ритуальных услуг и Правилами содержания мест погребения, захоронения на территории Топчихинского района Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации района от 01.06.2015 № 203, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить прилагаемые требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2. Установить прилагаемые требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не имеющих родственников.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативной работе.

Первый заместитель главы

Администрации района В.Н. Сериков

Установлены

постановлением Администрации района от 27.10.2017 № 438

Требования

к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Требования**  **к качеству услуги, предоставляемой согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего** |
| 1. | Гроб обитый | Для погребения предоставляются гроб трапециевидный, изготовленный из необрезного пиломатериала 2 или 3 сорта хвойных пород древесины толщиной 25 мм, обитый изнутри и снаружи хлопчатобумажной тканью. |
| 2. | Облачение умершего (саван) | Помещение тела в саван из хлопчатобумажной ткани длиной 4,4 метра, шириной 1,6 метра и укладывание тела (останков) умершего в гроб. |
| 3. | Автокатафалк по доставке умершего на кладбище | Перевозка в границах района гроба с телом (останками) умершего из места, указанного заявителем при оформлении заказа, до кладбища с соблюдением [правил](consultantplus://offline/ref=435A173993CCAC7B0842075DC22D6317B3DA1B863E2E002BEE734BDEF1EAD86AD9CC85F345400101Y5SBE) дорожного движения, перемещение гроба с телом (останками) умершего до места погребения. Перевозка осуществляется специализированным транспортом в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими требованиями. |
| 4. | Временная плита с надписью | Крест временный деревянный из хвойных пород древесины толщиной 50 мм. с регистрационной надписью (фамилия, инициалы, даты рождения и смерти умершего) (далее - крест). |
| 5. | Могила в общем ряду (копка, захоронение) | Захоронение гроба с телом (останками) умершего осуществляется в могилу на отведенном земельном участке кладбища длиной 2 метра, шириной 1 метр, глубиной не менее 1,5 метра от поверхности до крышки гроба, в зависимости от условий грунта. Работы по погребению включают: рытье могилы механическим способом; выравнивание стенок и дна могилы вручную; фиксацию крышки гроба; опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу; засыпку могилы вручную; устройство могильного холма высотой 0,5 метра; установку креста на могильном холме. |

Установлены

постановлением Администрации района от 27.10.2017 № 438

Требования

к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не имеющих родственников

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование услуги** | **Требования**  **к качеству услуги, предоставляемой согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего** |
| 1. | Оформление документов | Оформление заказов на услуги, предоставление участка земли для погребения умершего. |
| 2. | Предоставление гроба необитого, стандартного | Для погребения предоставляются гроб трапециевидный, изготовленный из необрезного пиломатериала 2 или 3 сорта хвойных пород древесины толщиной 25 мм. |
| 3. | Предоставление автокатафалка для перевозки тела умершего на кладбище, доставка гроба в морг (с санитарной обработкой) | Перевозка в границах района гроба в морг (с санитарной обработкой); гроба с телом (останками) умершего из морга до кладбища с соблюдением [правил](consultantplus://offline/ref=435A173993CCAC7B0842075DC22D6317B3DA1B863E2E002BEE734BDEF1EAD86AD9CC85F345400101Y5SBE) дорожного движения, перемещение гроба с телом (останками) умершего до места погребения. Перевозка осуществляется специализированным транспортом в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими требованиями. |
| 4. | Погребение | Захоронение гроба с телом (останками) умершего осуществляется в могилу на отведенном земельном участке кладбища длиной 2 метра, шириной 1 метр, глубиной не менее 1,5 метра от поверхности до крышки гроба, в зависимости от условий грунта. Работы по погребению включают: рытье могилы механическим способом; выравнивание стенок и дна могилы вручную; фиксацию крышки гроба; опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу; засыпку могилы вручную; устройство могильного холма высотой 0,5 метра; установку креста временного деревянного из хвойных пород древесины толщиной 50 мм. с регистрационной надписью (фамилия, инициалы, даты рождения и смерти умершего). |
| 5. | Облачение умершего (саван) | Помещение тела в саван из хлопчатобумажной ткани длиной 4,4 метра, шириной 1,6 метра и укладывание тела (останков) умершего в гроб. |
| 6. | Плита с надписью типографской краской | Крест временный деревянный из хвойных пород древесины толщиной 50 мм. с регистрационной надписью (фамилия, инициалы, даты рождения и смерти умершего) (далее - крест). |